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石綿工事作業計画書および
石綿工事作業ﾁｪｯｸｼｰﾄ


着手前提出工事担当課
工事担当者
課長
合議
HCC富長
HCZ富長
工事責任者
工事要求元


-工事責任者は、以下の1～3項を
工事着手前に記入し工事担当者に提出-

	工事件名
	

	元請事業者
	
	工事責任者
	

	下請事業者
	
	作業主任者
	

	事前調査日
	西暦　　　　年　　　　月　　　　日
	事前調査者
	

	石綿取扱工事予定日
	西暦　　　　年　　　　月　　　　日　～　西暦　　　　年　　　　月　　　　日


1．作業ﾚﾍﾞﾙと対象部品を〇で囲む
	作業ﾚﾍﾞﾙ（〇で囲む）
	対象部品（〇で囲む）

	ﾚﾍﾞﾙ1
	吹付け石綿、石綿含有吹付けﾛｯｸｳｰﾙ、湿式石綿含有吹付け材、その他

	ﾚﾍﾞﾙ2
	石綿保温材、ﾊﾟｰﾗｲﾄ保温材、石綿ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ保温材、耐火被覆板、石綿断熱材、その他

	ﾚﾍﾞﾙ3
	ｽﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ、ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板第一種、ﾋﾞﾆｰﾙ床ﾀｲﾙ、ｽﾚｰﾄ波板、石綿ｾﾒﾝﾄ円筒、その他


[bookmark: _Hlk105769782]2．工事要求元に提出する書類
	書類（対象に 〇）
	実施内容

	事前調査結果
	事前調査結果を説明

	施工場所図面
	施工場所が判る図面等を添付

	安全衛生管理体制表
	安全衛生管理体制を添付

	工程表
	工程表を添付

	届出書面
	届出が必要な場合は書面を添付

	施工要領書
	作業方法、保護具、立入禁止措置等を添付


3．今回の工事内容を〇で示す･･･a～cの工事は石綿使用有無に関わらず事前調査結果を労基署・県に提出。
	本工事（対象に 〇）
	工事内容

	
	a.解体部分の床面積が80㎡以上の建築物

	
	b.請負金額が税込み100万円以上の建築物の改修工事

	
	c.請負金額が税込み100万円以上の特定の工作物の解体工事または改修工事

	
	d.いずれにも当てはまらない





工事完了後提出ｺﾋﾟｰ
課長
工事担当者
工事担当課
工事要求元
工事責任者


HCC富→HCZ富
保管は要求元、HCZ富
の両方（３年）



届出が必要な場合は、確実に実施する。
	内容
	ﾁｪｯｸ項目
	ﾚﾍﾞﾙ1
	ﾚﾍﾞﾙ2
	ﾚﾍﾞﾙ3

	届出
	[安衛法]工事計画届（施工会社は施工開始14日前までに富士労基署長へ）
	
	
	

	
	[大防法]特定粉じん排出作業届
施工会社が作成し、HCCが委任状を添付。排出作業開始14日前までに施工会社またはHCCが静岡県(窓口：富士宮市)へ提出。受領印を押した控えはHCCが保管。
	
	
	

	
	[建ﾘ法]建ﾘ法10条記載規模以上の解体等は届出
HCCは委任状を作成。施工会社は工事開始7日前までに静岡県(窓口：富士宮市)へ提出
	
	
	


次ページも記載
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以下は、作業前に確認し、作業後に完了日を記入する。

	撮影許可
	作業状況等を記録するため撮影許可を担当者より受け取る
	
	
	

	掲示
	上記3.a～cに該当かつ石綿有無に関わらず施工会社は作業者が見やすいように事前調査結果、作業の概要（A3ｻｲｽﾞ以上）を作業現場に掲示する
	
	
	

	
	事前調査で石綿使用有りの場合、HCZは近隣住民に周知すべく事前調査結果、作業の概要（A3ｻｲｽﾞ以上）を東門、西門に掲示する
	
	
	

	廃棄場所
	一時保管場所と廃棄方法を決める
	
	
	

	作業主任者
	作業主任者を選任する
	
	
	

	特別教育
	作業者全員が特別教育を受講していることを確認する
	
	
	

	作業場所
	他の作業場所から隔離する
	
	
	

	
	作業前清掃*HEPAﾌｨﾙﾀ付真空掃除機を使用する
	
	
	

	
	床養生（厚0.15mm以上のﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ二重）する
	
	
	

	
	壁、既設物、照明器具等養生（厚0.08mm以上のﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ一重）する
	
	
	

	
	足場を組立てる（脚立足場、可搬式作業台、短管足場、ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ等）
	
	
	

	
	ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝを設置する
	
	
	

	
	集じん、排気装置を設置する
	
	
	

	
	ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝの負圧を確認（作業開始時と作業中断時）する
	
	
	



以下は、作業直前に確認し、作業後に完了日を記入することで“完了”となる。
	内容
	ﾁｪｯｸ項目
	ﾚﾍﾞﾙ1
	ﾚﾍﾞﾙ2
	ﾚﾍﾞﾙ3

	呼吸用
保護具
	面体形およびﾙｰｽﾞﾌｨｯﾄ形の電動ﾌｧﾝ付き、ﾌﾟﾚｯｼｬﾃﾞﾏﾝﾄﾞ形ｴｱﾗｲﾝﾏｽｸ、送気ﾏｽｸ、自給式呼吸器を使用する
	
	
	

	
	全面形取替え式防じんﾏｽｸを使用する
	
	
	

	
	半面形取替え式防じんﾏｽｸを使用する
	
	
	

	保護衣
	ﾌｰﾄﾞ付き保護衣を着用する
	
	
	

	
	保護衣または作業衣を着用する
	
	
	

	石綿除去
	粉じん飛散抑制剤吹付けおよび含浸確認する
	
	
	

	
	湿潤な状態にする
	
	
	

	
	集じん、排気装置の漏洩無しを確認する
	
	
	

	石綿処理
	除去した石綿を袋詰め（二重梱包）する
	
	
	

	
	除去した石綿を一時保管する
	
	
	

	
	作業場内清掃*HEPAﾌｨﾙﾀ付真空掃除機を使用する
	
	
	

	
	除去面に粉じん飛散抑制剤を吹付ける
	
	
	

	
	機材、足場材等を清掃する
	
	
	

	
	床、壁、既設物、照明器具等養生ｼｰﾄに粉じん飛散処理剤or抑制剤を
吹付ける
	
	
	

	
	取り残し“なし”を確認する
	
	
	

	
	1.5時間以上の集じん・排気を行う
	
	
	

	解体・撤去
	壁、既設物、照明器具等養生ｼｰﾄの撤去・袋詰め（二重梱包）
	
	
	

	
	機材、足場材等を解体・撤去する
	
	
	

	
	床養生ｼｰﾄを撤去・袋詰め（二重梱包）する
	
	
	

	
	ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝを解体・撤去する
	
	
	

	
	仕上げ清掃 *HEPAﾌｨﾙﾀ付真空掃除機を使用する
	
	
	

	廃棄物処理
	処理施設へ搬出する
	
	
	

	完了報告
	施工記録、作業記録を保管する
	
	
	

	
	完了報告書（特定粉じん排出等作業完了報告書）を提出する。
	
	
	

	
	県への作業完了報告は、書面は施工会社が作成し、HCCが委任状を添付。
受領印を押した控えはHCCが保管。
	
	
	





