|  |
| --- |
| **IMPRESO DE PEDIDO DE ETIQUETAS TRIOPTICAS PARA CARTUCHOS DE LIMPIEZA**  ULTRIUM |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLIENTE:** |  | |
| **PERSONA QUE ENCARGA EL MATERIAL:** | |  |

**Este impreso sirve para solicitar a fábrica su pedido a medida de etiquetas para cartuchos de datos limpieza.** Como es un pedido a medida, no podrá anular posteriormente el pedido, ni tampoco admitiremos devoluciones de material.

Por ello es muy importante introducir los datos correctamente y que esté seguro de la información que proporciona.

Seleccione las casillas que desea para la confección a medida de las etiquetas:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Modelo de cartucho | | Escoja el modelo de la etiqueta que desea en función del cartucho y de la orientación de la etiqueta. Copie y pegue este para marcar la opción deseada. | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **1700-CLN**  Horizontal  **Unidades IBM**  Negro sobre Blanco  Las primeras posiciones son **CLN**  6díg.+ident.”L1”  20 etiq./hoja | | | **1700-CLNHU**  Horizontal  **Universal Cleaning**  Negro sobre Blanco  Las primeras posiciones son **CLNU**  6díg.+ident.”L1”  20 etiq./hoja | | **1700-CLNI**  Horizontal  **Unidades IBM**  Negro sobre Blanco  Las primeras posiciones son  **CLNI**  6díg.+ident.”L1”  20 etiq./hoja | **1700-CLNVAB**  Vertical  **Unid.QUANTUM**  Negro sobre Blanco  Las primeras posiciones son **CLN**  6díg.+ident.”L1”  20 etiq./hoja | **1700-CND**  Vertical  **Unidades HP**  Negro sobre Blanco  Las primeras posiciones son **CLNH**  6díg.+ident.”C1”  20 etiq./hoja | **1700-CLNVU**  Vertical  **Un.StorageTek**  Negro sobre Blanco  Las primeras posiciones son **CLN o CLNU**  6díg.+ident.”CU”  20 etiq./hoja | **1700-CLNVI**  Vertical  **Un. IBM/sTK**  Negro sobre Blanco  Las primeras posiciones son **CLNI**  6díg.+ident.”C2”  20 etiq./hoja | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | Secuencia de numeración | | | | Son 6 dígitos, más el 7º dígito identificativo. | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |  | Digitoident. (ver punto 1) |  |
|  | Dígitos: | **1º** | **2º** | **3º** | | **4º** | **5º** | **6º** |  |  |  |
|  | Secuencia desde: |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Secuencia hasta: |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Número total de etiquetas | | **unid.** | | | | | | |  | |

Si el dígito desde es una letra, el dígito hasta tiene que ser la misma letra. Solo varía la secuencia para los números.

Las etiquetas tienen que seguir una secuencia. No se pueden realizar etiquetas sueltas.