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	COMUNICADO
	PRODUTOS RX
	03/08/2026

	Descontinuação – Versão C43 do FDR SE Lite




Prezados parceiros,

Comunicamos a descontinuação do detector digital FDR SE Lite versão C43, com dimensões de 43x43cm – 17x17”.

A demanda pelo detector digital FDR SE Lite 43x43cm reduziu muito nos últimos anos e, devido à descontinuação de alguns componentes, manter a produção desse produto em linha se tornou inviável.

Por esse motivo, informamos que o grupo FUJIFILM optou por descontinuar esse modelo da linha de produtos comercialmente disponíveis. 

	COD SAP
	DESC SAP
	COD FORN
	[image: ]DESC FORN

	705069216
	FDR SE Lite 43X43cm CSI
	3100063
	Mars1717XF-CSI

	705074728
	DETECTOR EXTRA FDR SE Lite 43x43 CsI
	02114166
	02114166 Mars 1717XF-CSI



Aproveitamos a oportunidade para reforçar nossa estratégia de promoção do detector FDR SE Lite para o mercado de acesso, com a versão FDR SE Lite C35, de dimensões de 35x43cm. 

A FUJIFILM Tóquio (FTYO), a FUJIFILM Hong Kong (FFHK) e o fabricante monitoraram as ocorrências e analisaram a causa raiz dos problemas apresentados entre 2020 e 2022, aplicando as medidas necessárias em 2023 e 2024 para elevar a qualidade do detector FDR SE Lite. Atualmente, é um detector digital com mais recursos, alta qualidade de imagem, boa performance e durabilidade.

· Correção de projeto para eliminar artefatos horizontais;
· Correção de projeto para eliminar ruído vertical;
· Novo modelo de bateria com maior autonomia e durabilidade;
· Opção de conexão via cabo de alimentação;
· Função de Console Integrado com raio-x fixo FDR Smart X;
· Software de reconstrução FUJIFILM DR-ID330CL V20.0, com Dynamic Visualization II e Virtual Grid para aumentar qualidade de imagem.

A FUJIFILM do Brasil aumentou o esforço comercial para este produto, trazendo valores mais agressivos para ganhar maior penetração e trazer aos clientes e parceiros um detector competitivo para a digitalização do parque de CR FUJIFILM no Brasil.

Para as demandas necessariamente de detector com dimensões de 43x43cm, mantém-se no portfólio o detector FDR D-Evo II com opções de cintilador de Oxissulfeto de Gadolínio (G43) e Iodeto de Césio (C43). 

	COD SAP
	DESC SAP
	COD FORN
	DESC FORN

	705069209
	FDR D-EVO II G43 - GOS 43x43
	16580090
	DR-ID 1202 SE BR A E

	705069213
	FDR D-EVO II C43 - CSL 43X43
	16665280  
	DR-ID 1212 SE BR A E




ÚLTIMOS PEDIDOS:

É possível ainda adquirir o detector FDR SE Lite C43 como estoque de segurança com emissão de pedido da FUJIFILM do Brasil para a fábrica até o dia 31 de Agosto de 2026. Recomendamos que, para demanda final, encaminhe pedido até o dia 28 de Agosto de 2026 para que seja processado a tempo. 

Os últimos pedidos podem ser despachados da fábrica até a data final de 01 de Abril de 2027.

Agradecemos a todos pela compreensão e nos colocamos a disposição para qualquer necessidade.
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Descrição gerada automaticamente]Atenciosamente,

_______________________________
Alexandre Totti
Gerente de Produtos – Raio-X


​___________________________________________________
FUJIFILM do Brasil Ltda. (Escritório)
Avenida Paulista, 2421 - 10° andar, Bela Vista - São Paulo/SP - CEP: 01311-300.
Tel.: 0800 770 3854 | Site: www.fujifilm.com.br
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